**Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky:**

**Technická specifikace – požadavky na dodávané výrobky č. 1:**

**Plenkové kalhotky navlékací a plenkové kalhotky s lepítky**

**=================================================================**

Musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňovat zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dále splňovat nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů.

Materiál (dodávané výrobky) musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče – musí být dodáno prohlášení o shodě.

Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované, schválené pro prodej v ČR a splňovat veškeré závazné legislativní požadavky k nim se vztahující, mít přidělen SÚKL kód, dodavatel přiloží vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list.

Plenkové kalhotky musí mít alespoň tři absorpční vrstvy, kdy jedna z nich musí být tvořena superabsorbentem, (na pohmat nesmí být citelné krystalky dráždící pokožku), který přemění moč na gel a vnitřek kalhotek se po vsáknutí tekutiny musí zachovat homogenní tvar a nesmí se drolit/kouskovat.

ISO savost 11948-1 musí být **doložena certifikátem** z nezávislé laboratoře (na certifikátu musí být uveden konkrétní REF kód výrobku, ke kterému se garance savosti vztahuje, tolerance +- 10%.

Požadovaná velikost kalhotek (rozměr) znamená hodnotu přes boky (v cm) s tolerancí +- 10%.

Plenkové kalhotky musí být plně prodyšné v bocích a po celé ploše kromě absorpčního jádra, boční   
část kalhotek je z netkaného textilu bez přítomnosti PE fólie, prodyšnost je doložena čestným prohlášením.

Plenkové kalhotky musí mít postranní manžetky proti protečení

Plenkové kalhotky s lepítky jsou vybaveny minimálně čtyřmi lepícími pásky nebo velcro lepítky, které musí umožňovat opakované rozlepení a zalepení kalhotek bez jejich znehodnocení/poničení.

Dále plenkové kalhotky musí obsahovat pohlcovač zápachu, u plenkových kalhotek s lepítky obsahovat barevný indikátor vlhkosti (tzv. indikátor funkčnosti/naplnění pleny)

**Technická specifikace – požadavky na dodávané výrobky č. 2:**

**Vložné pleny absorpční**

**=================================================================**

Musí být zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňovat zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dále splňovat nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů.

Materiál (dodávané výrobky) musí být označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče – musí být dodáno prohlášení o shodě.

Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované, schválené pro prodej v ČR a splňovat veškeré závazné legislativní požadavky k nim se vztahující, mít přidělen SÚKL kód, dodavatel přiloží vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list.

Vložné pleny musí mít alespoň tři absorpční vrstvy, kdy jedna z nich musí být tvořena superabsorbentem, (na pohmat nesmí být citelné krystalky dráždící pokožku), který přemění moč na gel a vnitřek pleny se po vsáknutí tekutiny musí zachovat homogenní tvar a nesmí se drolit/kouskovat.

ISO savost 11948-1 musí být **doložena certifikátem** z nezávislé laboratoře (na certifikátu musí být uveden konkrétní REF kód výrobku, ke kterému se garance savosti vztahuje, tolerance +- 10%.

Vložné pleny musí být anatomicky tvarované a obsahovat postranní manžetky proti protečení.

Dále plenkové vložné pleny musí obsahovat pohlcovač zápachu a musí zabránit zpětnému vzlínání.

**Technická specifikace – požadavky na dodávané výrobky č. 3:**

**Podložky absorpční**

**=================================================================**

Všechny dodávané výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR a musí být bezlatexové (nealergické), neparfémované.

ISO savost 11948-1 musí být **doložena certifikátem** z nezávislé laboratoře (na certifikátu musí být uveden konkrétní REF kód výrobku, ke kterému se garance savosti vztahuje, tolerance +- 10%.

Podložky musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny, vsáknutí tekutiny musí být po celé ploše podložky, nejen na jednom místě.

Savé jádro podložky se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit.

Minimální požadovaný rozměr 60 x 90 cm, rozměrová tolerance +/- 5%.